[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# transport-type

モード: PTPクロックモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config-ptp-clock)# [no] transport-type {ethernet|udp {v4|v6}}`

PTPメッセージの転送方法を指定する。
no形式で指定した場合、転送方法は未指定となる。
初期設定は未指定。

### パラメーター

`ethernet` | イーサネットフレームで転送する
`udp {v4|v6}` | IPv4またはIPv6 UDPパケットで転送する。ポート番号は319番

### 注意・補足事項

■ PTPクロックインスタンス内で指定可能な各種モードの組み合わせは基本仕様を参照。

### コマンドツリー

    ptp clock (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transport-type（PTPクロックモード）

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK