[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# arp-mac-disparity unicast(NLB)

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] arp-mac-disparity unicast`

ユニキャストモードで動作しているNLBサーバーのARP（仮想IP/MAC）がダイナミックに登録された場合、該当仮想IPアドレス宛てのパケットを同一のVLAN内にフラッディングするよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
初期設定時（本コマンド未設定時）は、ユニキャストモードで動作しているNLBサーバーのARP（仮想IP/MAC）がダイナミックに登録された場合でも、該当仮想IPアドレス宛てのパケットはARP登録ポートにだけ出力される。
NLBの設定に関しては解説編を参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK