[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# epsr topology-change g8032

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# [no] epsr NAME topology-change g8032`

本コマンドは、EPSRリングとG.8032サブリングの両方に接続されているノードに対して実行する。
有効の場合は、障害発生などによりG.8032サブリングのトポロジーが変更になった場合に、その変更をEPSRリングへ通知する。
no形式で実行した場合は、トポロジー変更通知の伝達を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr topology-change g8032（EPSRモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK