[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ping

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 一般設定

`> ping`

`> ping [ip] TARGET [broadcast] [df-bit {yes|no}] [interval <0-128>] [pattern HEXDATA] [repeat {<1-2147483647>|continuous}] [size <36-18024>] [source A.B.C.D] [timeout <1-65535>] [tos <0-255>]`

`> ping ipv6 TARGETV6 [interface IFNAME] [size <10-1452>] [repeat <1-2147483647>] [timeout <1-65535>]`

指定アドレスに対してPingを実行する。
アドレスを指定せず単に「ping」と入力した場合は、必要なパラメーターを対話式にたずねてくる。

### パラメーター

`ip` | IPv4を使う場合に指定する。`ip`、`ipv6`の両オプションを省略したときはipを指定したものと見なされるので、IPv4を使う場合は通常指定しなくてよい
`TARGET :=` | `{A.B.C.D|HOSTNAME}`
| ターゲットホストのIPv4アドレスまたはホスト名
`broadcast` | IPv4使用時にローカルブロードキャストアドレス宛てのPingを許可する。本オプション省略時は、ローカルサブネットのブロードキャストアドレスを指定するとエラーになる
`df-bit {yes|no}` | IPパケットのDF（フラグメント不可）ビットをセットするかどうか。省略時はyes
`interval <0-128>` | Pingパケットの送信間隔（秒）。0を指定した場合は非常に短い間隔でPingパケットを送信する。0.001のように小数を指定することもできる。省略時は1
`pattern HEXDATA` | Pingパケットのデータ部分に埋め込むバイナリーパターンを16進数で指定する。16進数の前には「0x」を付けること（例：0x686f6765）
`repeat {<1-2147483647>|continuous}` | Pingパケットの送信個数。continuous（IPv4アドレス宛てにPingを実行するときだけ指定可能）を指定した場合は、Ctrl/Cキーで停止させられるまでパケットの送信を続ける。省略時は5
`size <36-18024>` | IPv4 PingパケットのICMPデータ部分の長さ（バイト）。省略時は56
`source A.B.C.D` | Pingパケットの始点IPアドレス
`timeout <1-65535>` | 応答待ち時間（秒）
`tos <0-255>` | IPパケットのTOSオクテットに設定する値。省略時は0
`ipv6` | IPv6を使う場合に指定する。IPv6を使う場合は必須
`TARGETV6 :=` | `{X:X::X:X|HOSTNAME}`
| ターゲットホストのIPv6アドレスまたはホスト名
`interface IFNAME` | 送出インターフェース名。リンクローカルスコープのIPv6アドレス宛てにPingを実行する場合は、本パラメーターで送出インターフェースを指定するか、アドレス内（「fe80::1234%vlan10」の形式）で送出インターフェースを指定すること
`size <10-1452>` | IPv6 PingパケットのICMPv6データ部分の長さ（バイト）。省略時は56

### 使用例

■ 172.22.20.1に対するPing実行例。

    awplus> ping 172.22.20.1 ↓
    PING 172.22.20.1 (172.22.20.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 172.22.20.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.59 ms
    64 bytes from 172.22.20.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.46 ms
    64 bytes from 172.22.20.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.47 ms
    64 bytes from 172.22.20.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.48 ms
    64 bytes from 172.22.20.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.62 ms

    --- 172.22.20.1 ping statistics ---
    5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
    rtt min/avg/max/mdev = 2.462/2.527/2.627/0.068 ms

■ 対話式実行例。角カッコ内に表示されているのは省略時値。省略時値でよい場合は単にEnterキーを押せばよい。

    awplus> ping ↓
    Protocol [ip]: ↓
    Target IP address: 172.22.10.1 ↓
    Broadcast ping [n]: ↓
    Repeat count ('c' for continuous) [5]: 3 ↓
    Interval [1]: ↓
    Datagram size [100]: 1024 ↓
    Timeout in seconds [2]: ↓
    Extended commands [n]: ↓
    PING 172.22.10.1 (172.22.10.1) 1024(1052) bytes of data.
    1032 bytes from 172.22.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.37 ms
    1032 bytes from 172.22.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.13 ms
    1032 bytes from 172.22.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.82 ms

    --- 172.22.10.1 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
    rtt min/avg/max/mdev = 1.821/2.777/4.378/1.139 ms

■ IPv6ノード2001:db8:3c:10::32に対するPing実行例。

    awplus# ping ipv6 2001:db8:3c:10::32 ↓
    PING 2001:db8:3c:10::32(2001:db8:3c:10::32) 56 data bytes
    64 bytes from 2001:db8:3c:10::32: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.48 ms
    64 bytes from 2001:db8:3c:10::32: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.15 ms
    64 bytes from 2001:db8:3c:10::32: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.16 ms
    64 bytes from 2001:db8:3c:10::32: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.14 ms
    64 bytes from 2001:db8:3c:10::32: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.16 ms

    --- 2001:db8:3c:10::32 ping statistics ---
    5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
    rtt min/avg/max/mdev = 2.145/2.223/2.485/0.140 ms

■ vlan10上のすべてのIPv6ノードに対するPing実行例。ここでは、リンクローカルマルチキャストアドレスの「ff02::1」を指定しているため、interfaceパラメーターで送出インターフェース名を指定している。送出インターフェースの指定は、interfaceパラメーターを使わず、アドレスの一部として「ff02::1%vlan10」のように指定することも可能。

    awplus# ping ipv6 ff02::1 interface vlan10 ↓
    PING ff02::1(ff02::1) from fe80::215:77ff:fead:f818 vlan10: 56 data bytes
    64 bytes from fe80::215:77ff:fead:f818: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.166 ms
    64 bytes from fe80::200:cdff:fe08:170c: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.86 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20c:29ff:fe95:70c9: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.88 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20a:79ff:fe33:7b43: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.90 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::215:77ff:fead:f818: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.157 ms
    64 bytes from fe80::200:cdff:fe08:170c: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.17 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20c:29ff:fe95:70c9: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.19 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20a:79ff:fe33:7b43: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.20 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::215:77ff:fead:f818: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.159 ms
    64 bytes from fe80::200:cdff:fe08:170c: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.18 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20c:29ff:fe95:70c9: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.20 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20a:79ff:fe33:7b43: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.22 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::215:77ff:fead:f818: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.159 ms
    64 bytes from fe80::200:cdff:fe08:170c: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.18 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20c:29ff:fe95:70c9: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.20 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::20a:79ff:fe33:7b43: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.22 ms (DUP!)
    64 bytes from fe80::215:77ff:fead:f818: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.159 ms

    --- ff02::1 ping statistics ---
    5 packets transmitted, 5 received, +12 duplicates, 0% packet loss, time 3999ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.157/1.544/2.220/0.900 ms

### 注意・補足事項

■ ターゲットホストをIPアドレスではなくホスト名で指定するためには、あらかじめip name-serverコマンドでDNSサーバーの設定をしておき（初期状態では未設定）、ip domain-lookupコマンドでDNSへの問い合わせ機能を有効にしておく必要がある（初期状態で有効）。
■ DNSによる名前解決を必要とするホスト名を宛先に指定した場合は、DNSの正引き後に逆引きも行う。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
traceroute（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK