[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos interface queue-counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface IFNAME queue-counters [queue <0-7>]`

指定したスイッチポートの送信キューの現在長と最大長、および、統計カウンター（送信バイト数/パケット数）を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`queue <0-7>` | 特定の送信キューの情報だけを表示したいときに指定する。省略時はすべての送信キューが対象となる

### 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.12 queue-counters ↓
    Interface port1.0.12 Queue Counters:
      Port queue length       22
      Egress Queue length:
        Queue 0                0
        Queue 1                0
        Queue 2               23
        Queue 3                0
        Queue 4                0
        Queue 5                0
        Queue 6                0
        Queue 7                0

      Egress queue drop/transmit counters:
                  Dropped Bytes    Dropped Pkts        Tx Bytes         Tx Pkts
        Queue 0               -               -               0               0
        Queue 1               -               -               0               0
        Queue 2               -               -           94714             883
        Queue 3               -               -               0               0
        Queue 4               -               -           10279              46
        Queue 5               -               -               0               0
        Queue 6               -               -         1311444            1688
        Queue 7               -               -               0               0

表 1
Interface | スイッチポートのインターフェース名
Port queue length | 該当スイッチポートの送信キューに格納されているフレームの合計数
Egress Queue length | 該当スイッチポートの各送信キュー（Queue 0～7）に格納されているフレームの数
Egress queue drop/transmit counters | 送信キューの統計カウンター。キューごとに以下の情報が表示される
Dropped Bytes | 未サポート
Dropped Pkts | 未サポート
Tx Bytes | 送信バイト数
Tx Pkts | 送信パケット数

### 関連コマンド

clear mls qos interface queue-counters（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK