[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# commit

モード: ハードウェアIPv6アクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ipv6-hw-acl)# commit`

対象ハードウェアIPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）に対する設定変更をただちに動作に反映させる。
通常、使用中のハードウェアIPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）に変更を加えた場合は、exitコマンドやendコマンドでハードウェアIPv6アクセスリストモードを抜けるまで変更内容が実際の動作に反映されないが、本コマンドを使用すればハードウェアIPv6アクセスリストモードを抜けることなく設定変更を動作に反映できる。

### コマンドツリー

    ipv6 access-list(list) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- commit（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK