[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# egress-rate-limit overhead

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# egress-rate-limit overhead <0-127>`

`(config-if)# no egress-rate-limit overhead`

対象スイッチポート上で送信レート制限（ポートシェーピングまたはキューシェーピング）を実行するときに考慮すべきオーバーヘッドのサイズを設定する。
（オーバーヘッド＝イーサネットフレームの一部としてはカウントされないフレーム間ギャップとプリアンブル）
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は0（オーバーヘッドを考慮しない）。

### パラメーター

`<0-127>` | オーバーヘッドサイズ（バイト）。初期値は0

### 使用例

■ ポート1.0.8において、送信レート制限時に20バイトのオーバーヘッドを考慮するよう設定する。
（20バイトは標準的なフレーム間ギャップ 12バイトとプリアンブル（含：SFD） 8バイトを想定した値）

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# egress-rate-limit overhead 20 ↓

■ ポート1.0.8のオーバーヘッドサイズ設定を初期値の0バイト（オーバーヘッドを考慮しない設定）に戻す。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# no egress-rate-limit overhead ↓

### 注意・補足事項

■ トランクグループ（saX, poX）に対して本コマンドを実行した場合、オーバーヘッドサイズの設定はトランクグループ全体に対してではなく、メンバーポート単位で適用される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- egress-rate-limit overhead（インターフェースモード）

### 関連コマンド

egress-rate-limit（インターフェースモード）
wrr-queue egress-rate-limit（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL