[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# station-isolation enable

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# [no] station-isolation enable`

対象チャンネルブランケットにおいて、無線クライアント間の通信遮断を有効にする。
no形式で実行した場合は無線クライアント間の通信遮断を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- station-isolation enable（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL