[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip name-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip name-server [vrf VRFNAME] SERVER`

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。作成したVRFインスタンスでDNSリレー機能（ip dns forwarding）を使用する場合に指定する。省略した場合はグローバルVRFインスタンスと見なされる
`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X}`
| DNSサーバーのIPアドレスまたはIPv6アドレス

### 使用例

■ DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    awplus(config)# ip name-server 172.17.28.1 ↓
    awplus(config)# ip name-server 172.17.22.10 ↓

### 注意・補足事項

■ DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
■ DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで（VRFインスタンスごと）。
■ vrfパラメーター付きで登録したDNSサーバーは、DNSリレー機能（ip dns forwarding）にだけ用いられ、本製品自身のDNS問い合わせ機能（ip domain-lookup）には使用されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip name-server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL