[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# sc-channel

モード: SCプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`(config-wireless-sc-prof)# sc-channel radio <1-2> channel CHANNEL`

`(config-wireless-sc-prof)# no sc-channel`

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）のAP間無線通信で使用する無線インターフェースとチャンネルを指定する。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`radio <1-2>` | 無線インターフェース番号
`channel CHANNEL` | 使用するチャンネル。APプロファイルの候補チャンネル（channelsコマンド）内から選択すること

### 注意・補足事項

■ 無線2（5GHz帯）を使用する場合、チャンネルはW52の36、40、44、48のみ使用可能です。また、無線3（5GHz帯 W56）は使用できません。

### コマンドツリー

    smart-connect-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- sc-channel（SCプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless sc-profile（非特権EXECモード）
show wireless smart-connect ap status（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL