[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show counter stack

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`# show counter stack`

VCSグループを構成する全メンバーの統計情報を表示する。

### 使用例

■ 全メンバーのVCS統計情報を表示する。

    awplus# show counter stack ↓

    Virtual Chassis Stacking counters

    Stack member 1:

    Topology Event counters
    Units joined            ....... 1
    Units left              ....... 0
    Links up                ....... 2
    Links down              ....... 0
    ID conflict             ....... 0
    Master conflict         ....... 0
    Master failover         ....... 0
    Master elected          ....... 1
    Master discovered       ....... 0
    SW autoupgrades         ....... 0

    Stack Port 1 Topology Event counters
    Link up                 ....... 3
    Link down               ....... 2
    Nbr re-init             ....... 0
    Nbr incompatible        ....... 0
    Nbr 2way comms          ....... 1
    Nbr full comms          ....... 1

    Stack Port 2 Topology Event counters
    Link up                 ....... 3
    Link down               ....... 2
    Nbr re-init             ....... 0
    Nbr incompatible        ....... 0
    Nbr 2way comms          ....... 1
    Nbr full comms          ....... 1

    Topology Message counters
    Tx Total                ....... 7
    Tx Hellos               ....... 2
    Tx Topo DB              ....... 0
    Tx Topo update          ....... 0
    Tx Link event           ....... 0
    Tx Reinitialise         ....... 0
    Tx 1-hop transport      ....... 4
    Tx Layer-2 transport    ....... 3
    Rx Total                ....... 12
    Rx Hellos               ....... 4
    Rx Topo DB              ....... 0
    Rx Topo update          ....... 0
    Rx Link event           ....... 0
    Rx Reinitialise         ....... 0
    Rx 1-hop transport      ....... 4
    Rx Layer-2 transport    ....... 8
    Tx Port 1               ....... 2
    Rx Port 1               ....... 2
    Tx Port 2               ....... 2
    Rx Port 2               ....... 2

    Topology Error counters
    Version unsupported     ....... 0
    Product unsupported     ....... 0
    XEM unsupported         ....... 0
    Too many units          ....... 0
    Invalid messages        ....... 0
    Ignored CLM event       ....... 0

    Resiliency Link counters
    Health status good      ....... 0
    Health status bad       ....... 0
    Tx                      ....... 0
    Tx Error                ....... 0
    Rx                      ....... 0
    Rx Error                ....... 0

    Stack member 2:
    ...

表 1
Topology Event countersセクション
Units joined | VCSグループにメンバーが参加した回数
Units left | VCSグループからメンバーが脱退した回数
Links up | スタックポートがリンクアップした回数
Links down | スタックポートがリンクダウンした回数
ID conflict | スタックメンバーIDの重複が発生した回数
Master conflict | スタックマスターが複数存在した回数
Master failover | スタックマスターが切り替わった回数
Master elected | スタックマスターが選出された回数
Master discovered | スタックマスターが発見された回数
SW autoupgrades | スタックメンバーのファームウェアが自動アップグレードされた回数（未サポート機能）
Stack Port Topology Event countersセクション
Link up | スタックポートが物理的にリンクアップした回数
Link down | スタックリンクが物理的にリンクダウンした回数
Nbr re-init | 隣接メンバーが初期化されたことを検出した回数
Nbr incompatible | 隣接メンバーとの互換性がないと判断した回数
Nbr 2way comms | 隣接メンバーと双方向の通信が確立した回数
Nbr full comms | 隣接メンバーと完全な通信が確立した回数
Topology Message countersセクション
Tx Total | 送信したトポロジーメッセージの総数
Tx Hellos | 送信したハローメッセージの数
Tx Topo DB | 送信したトポロジーデータベースメッセージの数
Tx Topo update | 送信したトポロジーデータベース更新メッセージの数
Tx Link event | 送信したリンクイベントメッセージの数
Tx Reinitialise | 送信した再初期化メッセージの数
Tx Port 1 | ポート1から送信したメッセージの数
Tx Port 2 | ポート2から送信したメッセージの数
Tx 1-hop transport | 送信した1ホップトランスポートメッセージの数
Tx Layer-2 transport | 送信したレイヤー2トランスポートメッセージの数
Rx Total | 受信したトポロジーメッセージの総数
Rx Hellos | 受信したハローメッセージの数
Rx Topo DB | 受信したトポロジーデータベースメッセージの数
Rx Topo update | 受信したトポロジーデータベース更新メッセージの数
Rx Link event | 受信したリンクイベントメッセージの数
Rx Reinitialise | 受信した再初期化メッセージの数
Rx Port 1 | ポート1で受信したメッセージの数
Rx Port 2 | ポート2で受信したメッセージの数
Rx 1-hop transport | 受信した1ホップトランスポートメッセージの数
Rx Layer-2 transport | 受信したレイヤー2トランスポートメッセージの数
Topology Error countersセクション
隣接スイッチがVCSグループに参加できなかった理由と回数
Version unsupported | ファームウェアバージョンがVCSに対応していない
Product unsupported | 製品がVCSに対応していない
XEM unsupported | 拡張モジュール（XEM）がVCSに対応していない
Too many units | メンバーの数がサポートしている最大値を超えている
Invalid messages | メッセージが不正
Ignored CLM event | Ignored CLM eventが発生した回数（未サポート）
Resiliency Link countersセクション
レジリエンシーリンク上でのヘルスチェックに関する統計
Health status good | スレーブにおいて、ヘルスチェックの状態が失敗から成功に遷移した回数
Health status bad | スレーブにおいて、ヘルスチェックの状態が成功から失敗に遷移した回数
Tx | マスターにおいて、生成したヘルスチェックメッセージの数
Tx Error | マスターにおいて、内部エラーにより送信に失敗したヘルスチェックメッセージの数
Rx | スレーブにおいて、受信したヘルスチェックメッセージの数
Rx Error | スレーブにおいて、正常に受信できなかったヘルスチェックメッセージの数

### 関連コマンド

clear counter stack（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL