[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor attribute-unchanged

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} attribute-unchanged [as-path & next-hop & med]`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、指定した属性を書き換えないように設定する。
no形式で実行した場合は、指定した属性の書き換え禁止を解除する。
属性名（as-path、next-hop、med）を指定せずに本コマンドを実行した場合は、すべてを指定したものと見なされる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`as-path` | AS_PATH属性
`next-hop` | NEXT_HOP属性
`med` | MULTI_EXIT_DISC（MED）属性

### 注意・補足事項

■ 「neighbor X attribute-unchanged as-path」はneighbor transparent-asコマンドを実行するのと同じ。neighbor transparent-asコマンドは、ランニングコンフィグ中では本コマンドに自動変換される。
■ 「neighbor X attribute-unchanged next-hop」はneighbor transparent-nexthopコマンドを実行するのと同じ。neighbor transparent-nexthopコマンドは、ランニングコンフィグ中では本コマンドに自動変換される。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor attribute-unchanged（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor route-map（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
neighbor transparent-as（BGPモード）
neighbor transparent-nexthop（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL