[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding`

`(config)# no ip dns forwarding`

DNSリレー機能を有効にする。デフォルトは無効。
no形式で実行した場合はDNSリレー機能を無効にする。

### 使用例

■ DNSリレー機能を有効にする。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding ↓

### 注意・補足事項

■ VRF-Lite使用時、グローバル以外のVRFインスタンスでDNSリレー機能を使う場合は、ip name-serverコマンドのvrfパラメーターを使用してVRFインスタンスごとにDNSサーバーアドレスを登録すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
show ip dns forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL