[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# application-proxy redirect-url

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# application-proxy redirect-url URL`

`(config)# no application-proxy redirect-url`

AMFアプリケーションプロキシーのIPフィルターアクションにおけるリダイレクト機能を有効にし、リダイレクト先URLを設定する。
no形式で実行した場合はIPフィルターアクションのリダイレクト機能を無効にする。
初期設定は無効。
IPフィルターアクションが有効（application-proxy ip-filterコマンド）で、なおかつリダイレクト先URLが本コマンドで設定されている場合は、IPフィルターでブロックされた被疑端末からのWebアクセスを指定したURLにリダイレクトする。

> Note

> > リダイレクト機能を使用する場合は、端末が接続されているノードにおいて、端末の所属VLANにIPv4アドレスを設定しておく必要があります。

詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`URL` | リダイレクト先URL

### 注意・補足事項

■ AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。
■ 製品ごとのサポートアクションの制限については、AMF応用編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- application-proxy redirect-url（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

application-proxy ip-filter（グローバルコンフィグモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL