[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service ma-name ma-type

モード: イーサネットCFMモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-ether-cfm)# service ma-name NAME ma-type TYPE ma-type-name NAME [vlan <1-4094> [mip-creation none]]`

`(config-ether-cfm)# no service NAME`

対象MDインスタンス内にメンテナンスアソシエーション（MA）インスタンスを作成し、パラメーターを設定する。

### パラメーター

`NAME` | MAインスタンス名
`ma-type TYPE` | MA名の形式。以下から選択する
| `icc` | MAタイプをICCベースのMA名フォーマットとして指定する。<ma-type-name>は、1〜6文字のITUキャリアコード（ICC）と1〜6文字のUnique MEGID（UMC）コードからなる13バイトの文字列。
| `integer` | IntegerベースのMA名形式として指定する。 <ma-type-name>は最大2バイト（0..65535）。
| `primary-vid` | プライマリーVLAN IDベースのMAインスタンス名形式として指定する。 <ma-type-name> はMAインスタンスにプライマリVLANとして割り当てられているVLAN ID番号。
| `string` | 文字列ベースのMAインスタンス名形式として指定する。 <ma-type-name>は1〜45文字の文字列。
| `vpn-id` | RFC2685のVPN IDベースのMAインスタンス名形式として指定する。 <ma-type-name>は、7バイトの値を2つの部分に分割したもの。 最初の部分は3オクテットのVPNのOUIを構成し、残りの4オクテットはVPNインデックス。 フォーマットはHHHHHH.HHHHHHHH（Hは16進数）
`ma-type-name NAME` | MA名（CCメッセージ内での名前）。この名前はma-typeで指定した形式にすること。対象MDインスタンスのMD名（ethernet cfm domain-name）の形式をno-nameとした場合、ma-type、ma-type-nameパラメーターの組み合わせが他のMAと重複しないようにする必要がある
`vlan <1-4094>` | MAインスタンス内のプライマリーVLANのID
`mip-creation none` | MIPの作成可否。none（作成しない）のみ指定可能。省略時もnone

### 使用例

    awplus(config-ether-cfm)# service ma-name MA-INST2-1 ma-type string ma-type-name MA-12V100 ↓
    awplus(config-ether-cfm)# no service MA-INST2-1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ EPSRとイーサネットCFMを併用する場合、MAインスタンスが使用するVLANにはEPSRのコントロールVLAN以外を指定してください。

### コマンドツリー

    ethernet cfm domain-name (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear all（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show ethernet cfm domain（特権EXECモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points remote mep（特権EXECモード）
cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）
show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL