[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth timeout connect-timeout

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth timeout connect-timeout <1-65535>`

`(config-auth-profile)# no auth timeout connect-timeout`

対象スイッチポートにおいて、Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証情報を削除するまでの時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
セッションキープ（auth-web-server session-keepコマンド）や2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）を使用する場合は、初期値よりも長めに設定することを推奨する。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth timeout connect-timeoutコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-65535>` | Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証状態を削除するまでの時間（秒）。初期値は30秒

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout connect-timeout（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL