[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config)# [no] ip igmp [vrf VRFNAME] snooping`

システム全体でIGMP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
IGMP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip igmp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

### 注意・補足事項

■ IGMP Snoopingをいったん無効にし、再度有効にする場合は、システムを再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL