[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim ext-srcs-directly-connected

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ipv6 pim ext-srcs-directly-connected`

（PIM-SMv6）対象インターフェースで受信するすべてのマルチキャストトラフィックを、対象インターフェース直下のホストから送信されたもの（directly connected source）として扱うように設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、実際に対象インターフェース直下から送信されたトラフィックのみdirectly connected sourceとして扱う。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim ext-srcs-directly-connected（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL