[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# server-address

モード: APプロファイル・Syslogモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# server-address {A.B.C.D|HOSTNAME}`

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# no server-address`

Syslogサーバーのアドレスまたはホスト名（FQDN）を指定する。
no形式で実行した場合はSyslogサーバーを未指定に戻す。
初期状態は未指定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | SyslogサーバーのIPアドレス
`HOSTNAME` | Syslogサーバーのホスト名（FQDN）

### コマンドツリー

    syslog (APプロファイルモード)
        |
        +- server-address（APプロファイル・Syslogモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL