[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# unauth-emergency-service-access enable

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# [no] unauth-emergency-service-access enable`

未認証ユーザーに対して緊急サービス接続機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- unauth-emergency-service-access enable（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL