[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# map-access vlan vni

モード: VXLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`(config-vxlan)# map-access vlan <1-4094> vni <1-16777216> [flood-list LISTNAME]`

`(config-vxlan)# no map-access vlan <1-4094>`

VLANとVNIへのマッピングを作成する。
VLANとVNIは、1対1のマッピングのみ設定可能。
flood-listオプションを指定した場合、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを指定したVNIに参加しているVTEPのみに転送する。
flood-listオプションを指定しない場合は、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットは、すべてのVTEPに転送される。
no形式で実行した場合は、指定したVLANのマッピング設定を削除する。

### パラメーター

`vlan <1-4094>` | VLAN ID（VID）を指定
`vni <1-16777216>` | VLANに紐づけるVNIを指定
`flood-list LISTNAME` | flood-listコマンドで作成したフラッドリストを指定

### 使用例

■ VLAN「vlan100」とVNI「1000」のマッピングを作成する。

    awplus(config-vxlan)# map-access vlan 100 vni 1000 ↓

■ VLAN「vlan200」とVNI「2000」とフラッドリスト「ListA」のマッピングを作成する。

    awplus(config-vxlan)# map-access vlan 200 vni 2000 flood-list ListA ↓

### 注意・補足事項

■ リモートVTEPの数とVNIにマッピングされたVLANの数は、掛け合わせて8,192以下になるようにしてください。

### コマンドツリー

    nvo vxlan (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- map-access vlan vni（VXLANモード）

### 関連コマンド

flood-list（VXLANモード）
nvo vxlan（グローバルコンフィグモード）
remote-vtep（VXLANモード）
source-interface（VXLANモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL