[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform portmode interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# platform portmode interface IFRANGE {10gx4|40g|100g}`

`(config)# no platform portmode interface IFRANGE`

QSFP+スロットをスイッチポートとして使用する場合の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

表 1：各動作モードで使用可能なポート
| 100Gモード時 | 40Gモード時 | 10G×4モード時
QSFP+/QSFP28スロット AT-x950-28XSQ、AT-x950-28XTQm本体 | port1.0.25 | port1.0.25 | port1.0.25 | port1.0.26 | port1.0.27 | port1.0.28
port1.0.29 | port1.0.29 | port1.0.29 | port1.0.30 | port1.0.31 | port1.0.32
port1.0.33 | port1.0.33 | port1.0.33 | port1.0.34 | port1.0.35 | port1.0.36
port1.0.37 | port1.0.37 | port1.0.37 | port1.0.38 | port1.0.39 | port1.0.40
QSFP+/QSFP28スロット AT-x950-52XSQ、AT-x950-52XTQm本体 | port1.0.49 | port1.0.49 | port1.0.49 | port1.0.50 | port1.0.51 | port1.0.52
port1.0.53 | port1.0.53 | port1.0.53 | port1.0.54 | port1.0.55 | port1.0.56
port1.0.57 | port1.0.57 | port1.0.57 | port1.0.58 | port1.0.59 | port1.0.60
port1.0.61 | port1.0.61 | port1.0.61 | port1.0.62 | port1.0.63 | port1.0.64
QSFP+スロット（AT-XEM2-4QS） ※AT-x950-52XSQ、AT-x950-52XTQmを除く | - | port1.1.1 | port1.1.1 | port1.1.2 | port1.1.3 | port1.1.4
- | port1.1.5 | port1.1.5 | port1.1.6 | port1.1.7 | port1.1.8
- | port1.1.9 | port1.1.9 | port1.1.10 | port1.1.11 | port1.1.12
- | port1.1.13 | port1.1.13 | port1.1.14 | port1.1.15 | port1.1.16
QSFP28スロット（AT-XEM2-1CQ） ※AT-x950-52XSQ、AT-x950-52XTQmを除く | port1.1.1 | - | - | - | - | -

### パラメーター

`IFRANGE` | QSFP+スロットのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能だが、QSFP+スロットを表すport1.0.25、port1.0.29、port1.0.33、port1.0.37、port1.1.1, port1.1.5, port1.1.9, port1.1.13以外のポートを指定した場合はエラーになる
`10gx4` | 10G×4モード
`40g` | 40Gモード。初期設定
`100g` | 100Gモード

### 注意・補足事項

■ 初期状態では、QSFP+/QSFP28スロットはスイッチポートとして設定されている。VCS接続用のスタックポートとして使用するための設定については、VCS導入編を参照。
■ 初期設定の場合、QSFP+/QSFP28スロットの動作モードは、起動時に装着されているQSFP+/QSFP28モジュールによって決定する。QSFP+/QSFP28モジュール未装着の場合は「40G」モードで動作する。起動時にQSFP28モジュールが装着されている場合は、「100G」モードで動作する。QSFP+/QSFP28スロットに関する注意事項については、スイッチポートを参照。
■ 「10G×4」モードのスイッチポートをスタックポート（VCS接続用ポート）として使用することはできない。
■ 動作モードを変更するときは、対象ポートに関連する設定をすべて初期状態に戻す必要がある（ポート数の増減によって一部の設定内容が無効となり、再起動時にエラーが発生することを防ぐため）。これを実現する確実な方法としては、スタートアップコンフィグなしの状態で再起動し、デフォルトの設定内容で起動してから動作モードを変更する方法がある。
■ 動作モードの設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンド（通常形式、no形式を問わない）の実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform portmode interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL