[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip ospf virtual-links

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] virtual-links`

OSPFの仮想リンクの情報を表示する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip ospf virtual-links ↓
    Virtual Link VLINK0 to router 4.1.1.1 is up
      Transit area 0.0.0.1 via interface vlan20
      Local address 172.21.10.1/32
      Remote address 172.21.10.3/32
      Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point,
      Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
        Hello due in 00:00:05
        Adjacency state Full

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

area virtual-link（OSPFモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL