[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip route summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`> show ip route summary [vrf VRFNAME|global]`

IP経路表（RIB: Routing Information Base）に登録されている経路エントリーのサマリーを表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

### 使用例

    awplus> show ip route summary ↓
    IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
    IP routing table maximum-paths is 4
    Route Source    Networks
    connected       2
    static          2
    Total           4

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
maximum-paths（グローバルコンフィグモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL