[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show bfd peer counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / BFD

`# show bfd [vrf VRFNAME] peer counters`

`# show bfd [vrf VRFNAME] peer {A.B.C.D|X:X::X:X} [multihop] [local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}] [interface IFNAME] counters`

指定したBFDピアの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`A.B.C.D` | BFDピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | BFDピアのIPv6アドレス
`multihop` | マルチホップピア
`local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}` | ローカルアドレス
`interface IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus# show bfd peer counters ↓
           peer 172.16.11.3 vrf default
                   Control packet input: 14432 packets
                   Control packet output: 14489 packets
                   Echo packet input: 0 packets
                   Echo packet output: 0 packets
                   Session up events: 1
                   Session down events: 0
                   Zebra notifications: 2

            peer 172.16.11.89 vrf default
                    Control packet input: 0 packets
                    Control packet output: 1461 packets
                    Echo packet input: 0 packets
                    Echo packet output: 0 packets
                    Session up events: 0
                    Session down events: 0
                    Zebra notifications: 0

### 関連コマンド

bfd peer（グローバルコンフィグモード）
clear bfd peer counters（特権EXECモード）
neighbor fall-over bfd（BGPモード）
neighbor fall-over bfd（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
service bfd（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL