[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip igmp interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`> show ip igmp [vrf VRFNAME|global] interface [IFNAME]`

インターフェースのIGMP関連情報を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip igmp interface vlan1 ↓

    Interface vlan1 (Index 301)
     IGMP Enabled, Active, Non-Querier, Version 3 (default)
     Internet address is 192.168.1.250
     IGMP interface has 0 group-record states
     IGMP activity: 0 joins, 0 leaves
     IGMP querying router is 192.168.1.1
     IGMP robustness variable is 2
     IGMP last member query count is 2
     IGMP query interval is 125 seconds
     IGMP Startup query interval is 31 seconds
     IGMP Startup query count is 2
     IGMP query holdtime is 500 milliseconds
     IGMP querier timeout is 255 seconds
     IGMP max query response time is 10 seconds
     Last member query response interval is 1000 milliseconds
     Group Membership interval is 260 seconds
     IGMP Last member query count is 2
     Strict IGMPv3 ToS checking is disabled on this interface
     Source Address checking is enabled
     Global Specific Query Flooding is enabled
     IGMP Snooping is globally enabled
     IGMP Snooping query solicitation is globally enabled for Root/Master Nodes
     IGMP Snooping query solicitation is globally disabled for Non Root/Master Nodes
      Num. query-solicit packets: 0 sent, 0 recvd
     IGMP Snooping is enabled on this interface
     IGMP Snooping fast-leave is not enabled
     IGMP Snooping querier is not enabled
     IGMP Snooping report suppression is enabled
     IGMP Snooping source timer is globally disabled
     IGMP Snooping source timer is disabled

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp last-member-query-count（インターフェースモード）
ip igmp last-member-query-interval（インターフェースモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp querier-timeout（インターフェースモード）
ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）
ip igmp query-interval（インターフェースモード）
ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
ip igmp snooping fast-leave（インターフェースモード）
ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）
ip igmp snooping source-timeout（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp version（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL