[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# speed

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# speed {10|100|1000|2500|5000|10000|40000|100000|auto}`

`(config-if)# no speed`

対象インターフェースの通信速度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`10` | 10Mbps
`100` | 100Mbps
`1000` | 1000Mbps（1Gbps）
`2500` | 2500Mbps（2.5Gbps）
`5000` | 5000Mbps（5Gbps）
`10000` | 10000Mbps（10Gbps）
`40000` | 40000Mbps（40Gbps）
`100000` | 100000Mbps（100Gbps）
`auto` | オートネゴシエーションで決定（初期値）

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の通信モードを10Gbps Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# speed 10000 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポートとマネージメント用Ethernetポート（eth0））でのみ有効。
■ ポートの通信モード（オートネゴシエーション、固定設定）は、対向の機器と同一の組み合わせとなるように設定すること。オートネゴシエーションと固定設定の組み合わせではリンクアップしない場合がある。
■ インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせは以下のとおり（「x/y」の表記はspeedコマンド/duplexコマンドの指定値を表す）。これ以外の組み合わせはサポート対象外。

表 1
インターフェースの種類 | speed/duplexの有効な組み合わせ
全機種共通
マネージメント用Ethernetポート | eth0 | auto/auto（初期値）, 10/full, 100/full, 1000/full ※オートネゴシエーション時は Full Duplex のみサポート
10Gbps光ポート | QSFP+/QSFP28スロット 10G×4モード | auto/auto（初期値）, 10000/full
40Gbps光ポート | QSFP+/QSFP28スロット | auto/auto（初期値）, 40000/full
100Gbps光ポート | QSFP+/QSFP28スロット | auto/auto（初期値）, 100000/full
AT-x950-28XSQ、AT-x950-28XTQmのみ
1000BASE-Tポート | AT-XEM2-12XS AT-XEM2-12XS v2 AT-XEM2-8XSTm | auto/auto（初期値）, 1000/full
1000Mbps光ポート | AT-XEM2-12XS AT-XEM2-12XS v2 AT-XEM2-8XSTm | auto/auto（初期値）, 1000/full
10GBASE-Tポート | AT-XEM2-12XT | auto/auto（初期値）, 100/full, 1000/full, 10000/full ※オートネゴシエーション時は Full Duplex のみサポート
AT-XEM2-12XS v2 (SFP+) | auto/auto（初期値）, auto/full, 1000/full, 2500/auto, 2500/full, 5000/auto, 5000/full, 10000/full
AT-XEM2-12XS AT-XEM2-8XSTm (SFP+) | auto/auto（初期値）, 1000/full, 10000/full
AT-XEM2-12XTm AT-XEM2-8XSTm (100/1000/2.5G/5G/10G) | auto/auto（初期値）, 100/full, 1000/full, 2500/auto, 5000/auto, 10000/full ※オートネゴシエーション時はFull Duplexのみサポート
10Gbps光ポート | AT-XEM2-12XS AT-XEM2-12XS v2 AT-XEM2-8XSTm | auto/auto（初期値）, 1000/full, 10000/full
40Gbps光ポート | AT-XEM2-4QS | auto/auto（初期値）, 40000/full
100Gbps光ポート | AT-XEM2-1CQ | auto/auto（初期値）, 100000/full
AT-x950-28XSQ、AT-x950-52XSQのみ
1000BASE-Tポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, 1000/full
1000Mbps光ポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, 1000/full
10GBASE-Tポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, auto/full, 1000/full, 2500/auto, 2500/full, 5000/auto, 5000/full, 10000/full
10Gbps光ポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, 1000/full, 10000/full
AT-x950-28XTQm、AT-x950-52XTQmのみ
10GBASE-Tポート | 固定 | auto/auto（初期値）, 100/full, 1000/full, 2500/auto, 5000/auto, 10000/full ※オートネゴシエーション時は Full Duplex のみサポート

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- speed（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
polarity（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL