[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# server

モード: RADIUSプロキシー・サーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy-gr)# [no] server A.B.C.D [auth-port <0-65535>] [acct-port <0-65535>]`

対象RADIUSサーバーグループにRADIUSサーバーを追加する。
no形式で実行した場合はRADIUSサーバーグループからRADIUSサーバーを削除する。
本コマンドで指定するRADIUSサーバーは、あらかじめRADIUSプロキシーモードのserverコマンドで登録済みのものでなくてはならない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSサーバーのIPアドレス
`auth-port <0-65535>` | RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）の同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること
`acct-port <0-65535>` | RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）の同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること

### コマンドツリー

    group (RADIUSプロキシーモード)
        |
        +- server（RADIUSプロキシー・サーバーグループモード）

### 関連コマンド

server（RADIUSプロキシーモード）
show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL