[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match ipv6 address

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match ipv6 address {LISTNAME|prefix-list PLISTNAME}`

`(config-route-map)# no match ipv6 address [prefix-list]`

（RIPng用）ルートマップエントリーにmatch ipv6 address節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ipv6 address節を削除する。
match ipv6 address節は、名前付き標準IPv6アクセスリストかIPv6プレフィックスリストを用いて、経路エントリーの宛先プレフィックスを照合するもの。宛先プレフィックスと名前付き標準IPv6アクセスリストやIPv6プレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト名
`prefix-list PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名。IPv6プレフィックスリストを用いたmatch ipv6 address節を削除するときは、no形式で「prefix-list」だけを指定する。

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ipv6 address（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL