[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor fall-over bfd

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor X:X::X:X fall-over bfd [multihop] [profile NAME]`

（IPv6）指定したBGPピアへの到達性をBFD（Bidirectional Forwarding Detection）で監視するよう設定する。
no形式で実行した場合はBFDによる監視を無効にする。
BFDの詳細は「IP」/「BFD」を参照。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`multihop` | マルチホップBFDを使用する。BGPピアまでのホップ数が2以上のときに指定する
`profile NAME` | BFDプロファイル名（bfd profileコマンド）

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor fall-over bfd（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

bfd peer（グローバルコンフィグモード）
bfd profile（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL