[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match access-group

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# [no] match access-group {<3000-3699>|<4000-4699>|LISTNAME}`

対象クラスマップにmatch access-group節を追加する。すでにmatch access-group節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch access-group節を削除する。
match access-group節は、ハードウェアアクセスリスト（シーケンス番号対応）、ハードウェアIPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）、ハードウェアIPアクセスリスト、ハードウェアMACアクセスリストのいずれかを用いて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。パケットがアクセスリストにマッチした場合、アクセスリストのアクション（permit、denyなど）が該当トラフィッククラスに対するクラスマップのアクションとなる。

### パラメーター

`<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号
`<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME` | ハードウェアアクセスリスト名またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（いずれもシーケンス番号対応）

### 使用例

■ 10.100.10.70から10.100.10.100へのSSHトラフィックを識別するため、ハードウェアIPアクセスリスト3002を定義し、これをクラスマップssh70to100のmatch access-group節で指定する。アクセスリストのアクションがpermitなので、クラスマップssh70to100のアクションもpermitとなる。

    awplus(config)# access-list 3002 permit tcp 10.100.10.70/32 10.100.10.100/32 eq 22 ↓
    awplus(config)# class-map ssh70to100 ↓
    awplus(config-cmap)# match access-group 3002 ↓

■ 192.168.0.0～192.168.255.255からのPingを遮断するため、ハードウェアIPアクセスリスト3010を定義し、これをクラスマップdenyPingFrom192のmatch access-group節で指定する。アクセスリストのアクションがdenyなので、クラスマップdenyPingFrom192のアクションもdenyとなる。

    awplus(config)# access-list 3010 deny icmp 192.168.0.0/16 any icmp-type 8 ↓
    awplus(config)# class-map denyPingFrom192 ↓
    awplus(config-cmap)# match access-group 3010 ↓

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match access-group（クラスマップモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）
show policy-map（非特権EXECモード）
vlan access-map（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL