[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp confederation identifier

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp confederation identifier <1-4294967295>`

`(config-router)# no bgp confederation identifier`

（IPv4）指定したAS番号のASコンフェデレーションに所属するよう設定する。
no形式で実行した場合はASコンフェデレーションの設定を削除する。
初期設定ではASコンフェデレーションには所属していない。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | ASコンフェデレーションのAS番号

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp confederation identifier（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp bestpath compare-confed-aspath（BGPモード）
bgp confederation peers（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL