[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bfd all-interfaces

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] bfd all-interfaces`

`(config-router)# bfd all-interfaces profile NAME`

`(config-router)# no bfd all-interfaces profile`

OSPFプロセス下のすべてのインターフェースにおいてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用した経路の監視を有効にする。
本コマンドをno形式で実行した場合は無効にする。
profileオプションでBFDプロファイルを指定した場合、OSPFプロセス下のすべてのインターフェースに特定のBFDプロファイルを割り当てる。
profileオプションをno形式で実行した場合は、BFDプロファイルの割り当てを解除する。
本コマンドの設定と、ip ospf bfdコマンドの動作については、以下の通り。
■ bfd all-interfacesが設定されている場合、ip ospf bfdコマンドのdisableオプションを実行
→ 該当インターフェースをBFDによる監視対象から外す。bfd all-interfacesコマンドの設定を上書きする
■ bfd all-interfacesが設定されていない場合、ip ospf bfdコマンドを実行
→ 該当インターフェースにおいてBFDによる監視を有効にする。

### パラメーター

`profile NAME` | BFDプロファイル名（bfd profileコマンド）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bfd all-interfaces（OSPFモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
ip ospf bfd（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL