[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stoat discovery

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] stoat discovery {dhcp-snooping|lldp|wireless|dot1x}`

LLDP、DHCP Snooping、無線LANコントローラー/無線AP機能、ポート認証機能を利用したSTOATソース機能（デバイスを検出してSTOATコレクターに通知する機能）を有効化する。
no形式で実行した場合はSTOATソース機能を無効化する。
初期状態ではすべて無効。
本コマンドの設定は、利用する機能（LLDP、DHCP Snooping、無線LANコントローラー/無線AP機能、ポート認証機能）が正しく動作していないと意味を持たない。

### パラメーター

`dhcp-snooping` | DHCP Snooping機能
`lldp` | LLDP機能
`wireless` | 無線LANコントローラー機能およびTQRシリーズの無線AP機能
`dot1x` | ポート認証機能

### 使用例

■ DHCP Snoopingを利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery dhcp-snooping ↓

■ LLDPを利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery lldp ↓

■ 無線LANコントローラーやTQRシリーズの無線AP機能を利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery wireless ↓

■ ポート認証機能を利用したSTOATソース機能（デバイス検出・通知）の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery dot1x ↓

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。
■ AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-Rではdhcp-snoopingパラメーターは未サポート。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stoat discovery（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
ip dhcp snooping（インターフェースモード）
lldp run（グローバルコンフィグモード）
service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat destination（グローバルコンフィグモード）
wireless（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL