[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack resiliencylink

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack resiliencylink IFNAME`

`(config)# no stack resiliencylink`

マネージメント用Ethernetポートであるeth0、または、指定したVLANをVCSのレジリエンシーリンクに設定する。
no形式で実行した場合はレジリエンシーリンクの設定を解除し、eth0またはVLANを通常用途に戻す。
初期状態ではレジリエンシーリンクは設定されていない。

### パラメーター

`IFNAME` | レジリエンシーリンクとして使用するインターフェース名。「eth0」か未作成のVLAN（vlanコマンドで定義していないVLAN）を指定する必要がある

### 使用例

■ eth0をレジリエンシーリンクとして設定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink eth0 ↓

■ vlan4001をレジリエンシーリンクとして設定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001 ↓

### 注意・補足事項

■ カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。ファイバースタックモジュールを使用する場合は任意。
スタックポートとしてカッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合は、VCSグループの実運用を開始する前に、必ず本コマンドで「eth0」かVLANを指定し、さらにVLANを指定した場合は、switchport resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack resiliencylink（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
switchport resiliencylink（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL