[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip bgp neighbors routes

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors A.B.C.D routes`

（IPv4）指定したIPv4 BGPピアから学習した経路を表示する。
本コマンドは、各種フィルタリング機能によって受信後に破棄した経路（現時点ではBGP経路表に登録されていない経路）は表示しない。破棄した経路も表示させたい場合は、show ip bgp neighbors received-routesコマンドを使う（ただし、同コマンドはneighbor soft-reconfiguration inboundコマンドでソフト・インバウンド・リセットが有効になっていないと実行できないので注意）。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス

### 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 10.10.10.5 routes ↓
    BGP table version is 6, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
                  S Stale
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 172.20.0.0       10.10.10.5               0             0 65050 ?
    *  172.22.0.0       10.10.10.7               0             0 65050 65075 i
    *  172.23.0.0       10.10.10.8               0             0 65050 65075 i
    *  172.24.0.0       10.10.10.7               0             0 65050 65075 i

    Total number of prefixes 4

### 関連コマンド

neighbor distribute-list（BGPモード）
neighbor filter-list（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGPモード）
neighbor route-map（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL