[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 access-list standard(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> 名前付き標準IPv6アクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] ipv6 access-list standard LISTNAME`

名前付き標準IPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための名前付き標準IPv6アクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前付き標準IPv6アクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
名前付き標準IPv6アクセスリストは、条件となるIPv6アドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。MLD Snoopingにおけるグループアドレスの指定や、経路制御プロトコルによってやりとりされる経路情報をフィルタリングするときに使う。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、名前付き標準IPv6アクセスリストモードのipv6 access-list standard(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPv6アクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ 名前付き標準IPv6アクセスリスト「gb」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gb ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)#

■ 名前付き標準IPv6アクセスリスト「gb」を削除する。

    awplus(config)# no ipv6 access-list standard gb ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- ipv6 access-list standard(seq entry)（名前付き標準IPv6アクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
distribute-list（RIPngモード）
ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）
match ipv6 address（ルートマップモード）
match ipv6 next-hop（ルートマップモード）
offset-list（RIPngモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）
vty ipv6 access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL