[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# route-target

モード: VRFモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-vrf)# [no] route-target {import|export|both} {ASN:N|IPADDRESS:N}`

VRFインスタンスの送信/受信情報を定義する。

### パラメーター

`import|export|both` | 定義する経路情報を指定する。import（受信）、export（送信）、both（送受信）のいずれか
`ASN:N` | 経路情報の識別番号1-65535。Nは1-4294967295の任意の数
`IPADDRESS:N` | IPv4アドレス。Nは1-65535の任意の数

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# ip vrf blue ↓
    awplus(config-vrf)# route-target import 200:1 ↓

### コマンドツリー

    ip vrf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- route-target（VRFモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL