[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switch bay provision

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# switch <1-8> bay 1 provision XEM`

`(config)# no switch <1-8> bay 1 provision`

拡張スロットにモジュール情報を事前設定する。
no形式で実行した場合は、すでに設定済みの事前設定を削除する。

### パラメーター

`switch <1-8>` | 設定対象スイッチのスタックメンバーID
`bay 1` | 設定対象のスロット番号。指定したIDのメンバーがVCSグループに参加しており、該当スロットにモジュールが装着済みの場合はエラーになる
`provision` | 対象スロットで、指定の拡張モジュールを使用するよう事前設定する
`XEM` | 事前設定する拡張モジュールの種類（ポート数）。下記から選択する
| `xem2-1` |
| `xem2-4` |
| `xem2-12` |

### 使用例

■ スタックメンバーID=1のスロット1の拡張モジュールを事前設定する。

    awplus(config)# switch 1 bay 1 provision xem2-4 ↓

■ スタックメンバーID=1のスロット1の拡張モジュールの事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 1 bay 1 provision ↓

### 注意・補足事項

■ 拡張スロットにモジュールが装着されているとき、ランニングコンフィグでは本コマンドが自動設定される。モジュール装着済みの拡張スロットに対する設定の変更や削除はできない。
■ 本コマンドを実行するには、設定対象スイッチのスタックメンバーIDがswitch provisionコマンドで設定されている必要がある。未設定のスタックメンバーIDに対して本コマンドを実行した場合はエラーとなる。
■ 本コマンドは拡張スロットを持たないAT-x950-52XSQ、AT-x950-52XTQmでは使用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- switch bay provision（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show provisioning（非特権EXECモード）
switch provision（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL