[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth supplicant-mac

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth supplicant-mac HHHH.HHHH.HHHH {max-reauth-req <1-10> & max-req <1-10> & port-control {auto|force-authorized|force-unauthorized|skip-second-auth} & quiet-period <1-65535> & reauth-period <1-4294967295> & supp-timeout <1-65535> & server-timeout <1-65535> & reauthentication}`

`(config-auth-profile)# no auth supplicant-mac HHHH.HHHH.HHHH [reauthentication]`

対象スイッチポートにおいて、特定のMACアドレスを持つSupplicant固有のパラメーターを設定する。
no形式でMACアドレス以外のパラメーターを指定した場合は、該当パラメーターを初期値に戻す。
no形式でMACアドレスだけを指定した場合は、該当Supplicant固有の設定を削除する。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth supplicant-macコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH` | SupplicantのMACアドレス
`max-reauth-req <1-10>` | dot1x max-reauth-reqコマンドを参照。省略時は2回
`max-req <1-10>` | dot1x max-reqコマンドを参照。省略時は2回
`port-control` | 該当Supplicantの認証状態を制御する方法。本パラメーターはdot1x port-controlコマンドと若干意味合いが違うので注意。省略時はauto
| `auto` | 該当ポート上で有効化されている各認証方式の認証結果に応じて該当Supplicantの認証状態を変動させる（省略時値）
| `force-authorized` | 該当Supplicantを認証済み（Authorized）として固定設定する。この設定は該当ポート上で有効化されているすべての認証方式に適用される
| `force-unauthorized` | 該当Supplicantを未認証（Unauthorized）として固定設定する。この設定は該当ポート上で有効化されているすべての認証方式に適用される
| `skip-second-auth` | 2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）が有効なポートにおいて、該当Supplicantの2つ目の認証を行わないようにする
`quiet-period <1-65535>` | auth timeout quiet-periodコマンドを参照。省略時は60秒
`reauth-period <1-4294967295>` | auth timeout reauth-periodコマンドを参照。省略時は3600秒
`supp-timeout <1-65535>` | auth timeout supp-timeoutコマンドを参照。省略時は30秒
`server-timeout <1-65535>` | auth timeout server-timeoutコマンドを参照。省略時は30秒
`reauthentication` | auth reauthenticationコマンドを参照。省略時は再認証しない

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth supplicant-mac（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth supplicant-mac（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL