[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip ospf database asbr-summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] database asbr-summary [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているASBRサマリーLSA（タイプ4LSA）の内容を表示する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`A.B.C.D` | リンク状態ID（ASBRのルーターID）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ip ospf database asbr-summary ↓

                    ASBR-Summary Link States (Area 0.0.0.0)

      LS age: 960
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: ASBR-summary-LSA
      Link State ID: 1.1.1.2 (AS Boundary Router address)
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 8000000a
      Checksum: 0x59e6
      Length: 28
      Network Mask: /0
            TOS: 0  Metric: 10

      LS age: 145
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: ASBR-summary-LSA
      Link State ID: 1.1.1.2 (AS Boundary Router address)
      Advertising Router: 4.1.1.1
      LS Seq Number: 8000000f
      Checksum: 0x3404
      Length: 28
      Network Mask: /32
            TOS: 0  Metric: 10

                    ASBR-Summary Link States (Area 0.0.0.1)

      LS age: 730
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: ASBR-summary-LSA
      Link State ID: 3.1.1.1 (AS Boundary Router address)
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 80000007
      Checksum: 0x4ff2
      Length: 28
      Network Mask: /0
            TOS: 0  Metric: 10

表 1
Area | エリア番号。スタブエリアの場合は[STUB]、準スタブエリアの場合は[NSSA]が後置される
LS age | リンク状態エージ
Options | 広告元ルーターの能力またはオプションを示す各オプションビット8個（Optionsフィールド）の状態。次に示す文字が表示されている場合は該当ビットがオン、「-」が表示されている場合は該当ビットがオフであることを示す。各ビットは左から順に次の意味を持つ
* | 未使用ビット
O | Oビット。拡張LSAであるOpaque LSAを受信/転送したいかどうかを示す
DC | DCビット。デマンドサーキット向けの拡張機能をサポートしていることを示す
EA | EAビット。拡張LSAであるExternal Attributes LSAを受信/転送したいかどうかを示す
N/P | N/Pビット。NSSA外部LSA（タイプ7LSA）においてはPビットと呼ばれ、NSSAのABRがNSSA外部LSA（タイプ7LSA）を通常のAS外部LSA（タイプ5LSA）に変換するかどうかを示す。それ以外ではNビットと呼ばれ、NSSA外部LSA（タイプ7LSA）の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを準スタブエリア（NSSA）と見なしていることを示す
MC | MCビット。マルチキャストOSPF（MOSPF）をサポートしていることを示す
E | Eビット。AS外部LSA（タイプ5LSA）の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを通常のエリアと見なしていることを示す。言い換えると、Eビットがオフのときは、広告元ルーターが所属エリアをスタブエリアまたは準スタブエリア（NSSA）と見なしていることを示す
T | Tビット。サービスタイプ（TOS）別メトリックをサポートしていることを示す
LS Type | LSAの種類。ASBR-summary-LSA（ASBRサマリーLSA）と表示される
Link State ID | リンク状態ID。AS境界ルーター（ASBR）のルーターIDを示す
Advertising Router | 広告元ルーターのルーターID
LS Seq Number | リンク状態シーケンス番号
Checksum | LSAのチェックサム
Length | LSAの長さ
Network Mask | ASBRサマリーLSA（タイプ4LSA）ではつねに/0がセットされる。本項目より下は、ASBRまでの経路のメトリックがサービスタイプ（TOS）ごとに表示される
TOS | サービスタイプ（TOS）
Metric | 該当サービスタイプ（TOS）のメトリック

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

show ip ospf database（非特権EXECモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database network（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip ospf database router（非特権EXECモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL