[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree errdisable-timeout enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# [no] spanning-tree errdisable-timeout enable`

（RSTP/MSTP）BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートを、一定時間後に自動的に再有効化するよう設定する。
no形式で実行した場合は、自動的に再有効化しないよう設定する。
初期設定では自動的に再有効化しない。
再有効化するまでの時間は初期設定では300秒。この時間はspanning-tree errdisable-timeout intervalコマンドで変更できる。

### 使用例

■ BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートの自動再有効化機能を有効にする。

    awplus(config)# spanning-tree errdisable-timeout enable ↓

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL