[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# anqp-domain-id

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# anqp-domain-id <0-65535>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no anqp-domain-id`

ANQP（Access Network Query Protocol）のドメインIDを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は0。

### パラメーター

`<0-65535>` | ドメインID

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- anqp-domain-id（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL