[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless emergency-mode

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless emergency-mode activate`

`# wireless emergency-mode deactivate`

緊急モードを有効/無効にする。
緊急モードを有効にすると、emergency-modeコマンドで緊急モード用として設定したネットワークが有効になる。
初期設定は無効。

### パラメーター

`activate` | 緊急モード有効
`deactivate` | 緊急モード無効

### 注意・補足事項

■ 緊急モード機能（wireless emergency-mode）と無線トリガー機能（wireless wireless-trigger）を両方有効にしたい場合は、一方の機能を有効にした後、対象APが管理下に入ったことを確認してから、もう一方の機能を有効にすること。

### 関連コマンド

emergency-mode（無線ネットワークモード）
show wireless（非特権EXECモード）
wireless wireless-trigger（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL