[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type stack link

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type stack link EVENT`

スタックリンクトリガーを作成する。
スタックリンクトリガーは、スタックポートがリンクアップまたはリンクダウンしたときに起動される。
スタックポートの詳細については、VCS導入編の基本仕様を参照。

### パラメーター

`EVENT :=` | `{up|down}`
| 起動条件
| `up` | スタックポートがリンクアップしたとき
| `down` | スタックポートがリンクダウンしたとき

### 使用例

■ スタックポートがリンクアップしたときに起動するスタックリンクトリガー「9」を作成する。

    awplus(config)# trigger 9 ↓
    awplus(config-trigger)# type stack link up ↓

### 注意・補足事項

■ 本トリガーは、2つあるスタックポートのうち、どちらか一方のリンクステータスが変化すれば起動される。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type stack link（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL