[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip tftp vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`(config)# ip tftp vrf VRFNAME`

`(config)# no ip tftp vrf`

copyコマンド（TFTP）においてTFTPサーバーとの通信時に使用するVRFインスタンスを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
未設定時はグローバルVRFインスタンスを使用する。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip tftp vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL