[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# channel-blanket

モード: APプロファイルモード --> APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof)# [no] channel-blanket`

対象APプロファイルにおいて、チャンネルブランケットの設定を行うためのAPプロファイル・CBモードに移動する。
no形式で実行した場合はチャンネルブランケットの設定を削除する。この場合はAPプロファイルモードのまま移動しない。

### 使用例

■ APプロファイル「100」において、チャンネルブランケットの設定を開始する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 100 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)#

■ APプロファイル「100」のチャンネルブランケット設定を削除する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 100 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# no channel-blanket ↓

### 注意・補足事項

■ チャンネルブランケットの設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対して設定した場合、該当APプロファイル自体が無効な設定となり、同プロファイルを適用したAPを管理下に置くことができなくなるため注意すること。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- channel-blanket（APプロファイルモード）
             |
             +- beacon-rssi-threshold（APプロファイル・CBモード）
             +- cb-channel（APプロファイル・CBモード）
             +- cb-proxy-arp enable（APプロファイル・CBモード）
             +- cb-proxy-arp-through enable（APプロファイル・CBモード）
             +- control-vlan（APプロファイル・CBモード）
             +- force-power-save-disable（APプロファイル・CBモード）
             +- key（APプロファイル・CBモード）
             +- station-isolation enable（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL