[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim hello-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# ipv6 pim hello-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 pim hello-interval`

（PIM-SMv6）対象インターフェースにおけるHelloメッセージの送信間隔（Hello Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ipv6 pim hello-holdtimeコマンドでHello Holdtimeを明示的に設定していない場合、Hello HoldtimeはHello Period×3.5に設定される。また、本コマンドでHello Periodを変更した結果、Hello HoldtimeがHello Periodよりも小さくなった場合も、同じようにHello Holdtimeが自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | Helloメッセージの送信間隔（Hello Period）。単位は秒。初期値は30

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim hello-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL