[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap capability hwtype

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap capability hwtype MODELNAME [radio {1|2|3}]`

AP共通設定（APプロファイル）の下記コマンドで指定可能な値の組み合わせを表示する。

- radioコマンドで指定可能な無線インターフェース番号
- modeコマンドで指定可能な無線モード（プロトコル）
- bandwidthコマンドで指定可能な使用帯域幅

### パラメーター

`MODELNAME` | 表示対象の機種名。指定可能な値はhwtypeコマンドのページを参照
`radio {1|2|3}` | 無線インターフェースで表示を絞り込みたいときに無線インターフェース番号を指定する。省略時は無線インターフェースでの絞り込みを行わない

### 使用例

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq5403 ↓
    Country: jp
    Hwtype          Band Radio Mode     Bandwidths
    --------------- ---- ----- -------- ----------
    AT-TQ5403       -    1     bg       20
                              *bg-n     20, 40
                         2     a        20
                              *a-n-ac   20, 40, 80
                         3     a        20
                              *a-n-ac   20, 40, 80

    awplus> show wireless ap capability hwtype at-tq6602 ↓
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode      Bandwidths
    --------------- ---- ----- --------- ----------
    at-tq6602       -    1     bg        20
                              *bg-n-ax   20, 40
                         2     a         20
                              *a-n-ac-ax 20, 40, 80, 8080

### 関連コマンド

ap-profile（無線LANコントローラーモード）
bandwidth（APプロファイル・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
mode（APプロファイル・無線モード）
radio（APプロファイルモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL