[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# [no] ipv6 mld`

対象インターフェースでMLD機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースのMLD関連設定（MLD Snoopingを含む）をすべて削除し、初期設定に戻す。
初期状態ではMLD機能は無効。

### 使用例

■ vlan10インターフェースでMLD機能を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 mld ↓

■ vlan20インターフェースのMLD関連設定をすべて初期状態に戻す。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 mld ↓

### 注意・補足事項

■ マルチキャストルーティングを行うインターフェース（スタティックIPv6マルチキャストルーティングにおける上下流インターフェース、および、PIM-SMv6を有効化する各インターフェース）では、MLD機能を有効にすること。
■ 本コマンドをno形式で実行した場合は、対象インターフェースのMLD関連設定（MLD Snoopingを含む）がすべて削除され、結果的にMLD関連設定が初期状態に戻るので注意すること。
■ MLD機能は、システム起動後に作成された最初の100 VLANでのみ使用可能。詳しくは解説編の注意事項を参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 multicast route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 mld groups（非特権EXECモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL